**一、采购设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分类** | **内容** | **要求** | **单项限制价格** | **预计年采购量** |
| 1 | 笔记本电脑 |  | 配置 | 5000 | 10 |
| 2 | 打印机耗材 | 硒鼓 | 佳能613 | 560 | 10 |
| 硒鼓 | 利盟MX310dn | 70 | 10 |
| 硒鼓国产 | W1003AC（不带芯片） | 110 | 600 |
| 色带 | TZ2-631 黄底黑字 | 21 | 10 |
| 墨盒 | PG-845s | 88 | 10 |
| 墨盒 | PG-846s | 88 | 10 |
| 粉盒 | 联想LT2441粉盒 | 30 | 10 |
| 粉盒 | 利盟MX310dn | 115 | 10 |
| 碳带 | DL218 110mm\*300m | 21 | 10 |
| 3 | 智能化设备 | 随身wifi | 无线传输速度: 300Mbps、接口类型: USB 2.0、无线传输标准: 802.11b 802.11n | 30 | 10 |
| 路由器 | 类型：双频路由器  特性：企业管理/企业VPN  使用-场景：企业办公  AP管理：支持  企业VPN：支持  上网行为管理：支持台  内置AC功能：支持 | 500 | 10 |
| 电子教鞭 | 100m远控/醒目绿光/充电翻页笔、PPT翻页、 指星笔-绿光 | 50 | 10 |
| 数字无绳电话 | 一拖二,支持外线转接 | 300 | 10 |
| 网络会议摄像头 | 视像解像度1920×1080以上  、USB接口、即插即用、帧数不低于30、内置麦克风 | 1300 | 20 |
| USB声卡 | USB外置声卡转接耳机麦、3.5mm接口 | 20 | 20 |
| 无线键鼠 | 接口: USB、连接方式: 无线、光学分辨率: 1000dpi | 80 | 20 |
| 三脚架 | 脚管节数 3节  最大管径 23mm  最小管径 11mm  折合高度 660mm  最低工作高度 605mm  最高工作高度 1680mm  脚管锁类型 扳扣式  云台类型 液压云台  螺丝尺寸 1/4  承重 不小于4kg | 200 | 10 |
| 4 | 声像耗材 | 读卡器 | 支持TF、SD | 15 | 20 |
| 内存卡 | SD 512G 读取速度不小于100M/s | 629 | 20 |
| 内存卡 | TF 512G，读取速度不小于108M/s | 629 | 20 |
| HDMI数字高清线 | 5m ，线芯规格30AWG，线径7.3mm | 116 | 10 |
| HDMI数字高清线 | 10m，线芯规格28AWG，线径8.0mm | 195 | 10 |
| HDMI数字高清线 | 20m，线芯规格24AWG，线径10.0mm | 372 | 10 |
| 物理隔离卡 | PCI-E接口 双千兆网 | 240 | 10 |
| 延长线 | USB公-母 | 20 | 10 |
| 尼龙扎带 | 3.6\*200mm | 22 | 100 |
| 尼龙扎带 | 4.7\*400mm | 30 | 100 |
| kvm切换器 | 3进1出、hdmi、usb | 90 | 5 |
| kvm切换器 | 2进1出、vga、usb | 40 | 10 |
| 转换器 | DP转VGA | 40 | 10 |
| 转换器 | HDMI转VGA | 40 | 10 |
| 转换器 | DVI转HDMI | 25 | 10 |
| 转换器 | DVI转VGA | 16 | 10 |
| 转换器 | USB3.0转VGA | 32 | 10 |
| 转换器 | miniHDMI转VGA | 170 | 10 |
| 转接头 | 卡侬XLR（公/母）转大二芯（公） | 8 | 20 |
| 转接头 | 大二芯（公）转3.5mm（母） | 16 | 20 |
| 转接头 | 3.5mm（公/母）转莲花RCA（公/母） | 12 | 20 |
| 焊接头 | 卡侬头XLR（公、母） | 7 | 20 |
| 焊接头 | 大二芯6.35mm（公） | 4 | 20 |
| 焊接头 | 3.5mm（公）、双声道 | 8 | 20 |
| 焊接头 | 莲花头RCA（公、母） | 2 | 20 |
| 话筒线 | 铝箔+裸铜编织，双芯，线径不小于6.0mm，抗干扰，100m/盘 | 300 | 10 |
| 分配器 | usb3.0 一拖四 | 30 | 10 |
| 分配器 | VGA 一分二 | 50 | 10 |
| 分配器 | HDMI 一分二 | 50 | 10 |
| 高清采集卡 | USB3.0免驱，即插即用，1080P/60帧采集 | 500 | 10 |
| 视频信号收发器 | 无线传输、最大传输距离不小于20m、1080P、音频同步、接口类型：HDMI、VGA | 900 | 5 |
| 双面泡沫胶 | 30mm\*5m | 10 | 50 |