**第一包：血管介入类**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考规格** | **预计使用量** | **技术参数** |
| 1 | 动脉覆膜支架系统 | 覆膜长度060/080mm。直径：外径：24-44mm.直管型。 | 1 | 1、由缝合在血管移植织物（聚对苯二甲酸乙二醇酯）上的自膨胀式镍钛合金血管支架组成，血管支架由层叠在管状结构中的一系列蛇形弹簧组成。  2、辐射灭菌，一次性使用。 |
| 覆膜长度180/200/220mm.直径：外径：24-44mm.直管型。 | 1 |
| 覆膜（分叉型）长度：040/060/080/100/120/140/160/180/200/220mm，直径：外径：24-44mm.分叉型。 | 1 |