沃尔沃TAD720VE发动机大修技术规格书

一、发动机概况

此台发动机为三一重工堆高机配置，使用至今已有22000小时，发动机故障表现为动力明显下降而且发动机黑烟很大烧机油；机油压力正常、无水温高的现象；已不能满足正常使用要求，发动机已从车辆上吊下；

二、大修要求

1、供应商应充分考虑我方大修要求，要求解体到曲轴，对所有的磨损件进行更换，原则上只保留原发动机壳体部分，其他的部件一律进行更换（包括曲轴、凸轮轴等）要求大修后发动机功率恢复95%以上，并提供试机报告；

2、要求一并恢复外部件包括，水泵、启动马达、发电机、风扇轮毂、涡轮增压器、油离析器及管件、输油泵、进气道、全部皮带；

3、我公司可以提供大修场地，也可以带回去维修；

4、维修工期20天，维修质保3年，验收合格以后支付90%货款，预留10%质保金；

5、维修完毕后更换的旧件有维修商一并带回；

6、可以采用新机置换性维修（旧机维修商带回）。

三、供应商资质要求

1、沃尔沃授权服务商

2、主机厂售后服务商

四、报价要求

一次性报价报死，不做二次调整，税率13%。

附件1：发动机铭牌

